· Agua a utilizar tocando puntos como agua de osmosis, de la llave, bidestilada , garrafón

· Cantidad de piedra viva y calidad de piedra viva

· Animales indeseados en la piedra viva

· Tiempo para curar roca

· Roca curada o no curada 

· Precio de la roca viva según calidad 

· Arena viva y aragonita 

· Marcas y calidades de aragonita recomendadas por el CAM 

· Tiempo de maduración del tanque y sus síntomas 

· Con o sin arena 

· Sistema Berlín 

· La importancia de los cambios de agua

· Que marca de sal recomendamos y sus diferencias

· Iluminación y sus tipos

· Hqi o hm´s 

· Temperatura en kelvin´s de los focos y sus diferencias

· Química del agua marina del tanque y nuestro intento por igualarla con el mar 

· Problemas de algas

· Algas deseables e indeseables 

· Como erradicar algas desde químicos hasta métodos TABU como 3 días de oscuridad jaja 

· Temperatura del tanque máxima y mínima

· Salinidad máxima y mínima , instrumentos de medición

· Kit´s de medición de la química del agua

· Animales del sustrato copépodos, estrellas, pepinos caracoles

· Tamaño del tanque recomendado

· Como hacer cambios de agua

· Enfermedades de peces y corales

· Curar peces y corales de enfermedades posibles

· Enfermedades mas comunes de peces y corales

· El Rector de calcio y su importancia 

· Principales aditivos, marcas recomendadas y dosis

· Alimentación de peces y corales 

· El alga coralina 

· El sump y su importancia

· El skimmer , su importancia y recomendaciones (que no te vean la cara)

· Led´s de noche y su importancia

· La corriente de agua en el tanque y bombas recomendadas

· Acomodo de la roca y su importancia

· Las resinas mas esenciales (carbón resina antifosfatos) 

· Los corales , y sus tipos (lps, sps)

· Corales y sus necesidades (alimento, iluminación, corriente) según tipo

· Peces compatibles , compatibilidad entre especies según experiencias 

· Peces coralivoros 

· Acuario marino de solo peces 

· Acuario marino de solo corales blandos

· Acuario marino de solo corales duros 

· Acuario marino de corales mixtos 

· Acuario marino de corales mixtos y peces

· Plagas del tanque(planarias, redbugs, aiptasias, nudis)     

· Como eliminar las plagas y como evitarlas

· Mantenimiento común en un tanque marino 

· Equipo necesario para un tanque exitoso 

· Materiales para armar nuestro tanque, (va desde la base hasta el vidrio acrílico, madera, plásticos etc...) 

· Como erradicar parásitos y plagas indeseables ( este tema abarca ya algunos anteriores que después englobaremos) 

· Bajar costos con equipo “do it yourself (DIY)” (hazlo tu mismo) 

Pongo en color verde los temas que se tocan desde el índice principal como referencia, si ven que falta algo anéxenlo. 

· Construyendo la pecera (materiales)

1. El tanque principal

Vidrio, Acrílico, Cemento? Con que construyo mi tanque, cual será la mejor opción?

1.1 Acrílico

El acrílico en el acuario es excelente si se cuenta con la paciencia y en estos casos el dinero. 

Ventajas:

 El acrílico es totalmente transparente, esto quiere decir que podemos construir un acuario enorme y el grosor de nuestro acrílico no nos enverdecerá el cristal a diferencia del vidrio. El peso también es un plus ya que es mucho más ligero que el vidrio.

Desventajas: 

Se raya con mucha facilidad, las rayaduras son reparables pero no de forma fácil. Otra de las desventajas es el costo sumamente elevado a comparación de uno de vidrio. 

1.2 Vidrio (recomendable)
El vidrio es aun mejor según mi opinión, pero comparando con acrílico este es mas fino por decirlo de alguna forma pero ambos son para lo mismo en cuestiones de la finalidad de este manual, el cual es tener un acuario marino 

Ventajas:

Es mucho más barato que el acrílico, es más fácil conseguirlo.

Desventajas:

Se raya con el tiempo (menos que el acrílico), pesa mucho mas que el acrílico, el grosor del vidrio puede “enverdecer” nuestro acuario por lo cual es mejor utilizar starphire o optiwhite los cuales son tipos de vidrio mas transparente pero aun mas caros que el vidrio convencional. 
1.3 Cemento

El cemento últimamente a sido utilizado para hacer tanques marinos, ya sea empotrados y de alguna forma hasta tipo”alberca” , no deja de ser un tanque marino pero para mi opinión es mas barato hacer uno de vidrio 
Ventajas:

Puedes construir tanques enormes con mucha resistencia, casi al punto de poder meterte en ellos . Si consigues darle el “toque” estético podrías hacer un acuario sumamente impresionante.

Desventajas:

Supongo que el precio por la mano de obra, materiales entre otras cosas. La visibilidad se ve limitada debido a que no todos los lados podrán ser de vidrio. El PH del acuario es muy elevado en el tiempo que tarda en “fraguar” el concreto. Por lo cual hay que esperar por lo menos unos meses para que esa reacción química se deje de producir. En pocas palabras “secar” totalmente el concreto.
2. La base

La base es la parte en donde nuestro acuario estará apoyado durante varios años y es la parte en la que debe de existir la mayor firmeza posible ya que cualquier falla nuestro acuario y equipo esta de por medio. 

2.1 Metálica (PTR)

Si deciden meter una base de metal asegúrense que este muy bien hecha eso quiere decir que sea estable, que tenga el grosor adecuado al peso que va a soportar, y que las soldaduras sean de buena calidad.

Recomiendo ampliamente el PTR ya que es de alguna forma barato, y fácil de conseguir cualquier herrero nos la puede armar.

2.2 Madera
He escuchado de gente que utiliza madera para sostener sus peceras, la madera como se sabe con el tiempo se pudre y mas en un ambiente húmedo y salobre que manejaremos.

Así que antes de decidirse por cualquier madera asegúrense que tenga la dureza que necesitamos, así como algún tratamiento como barniz para que nos dure el tiempo que queremos. Cabe mencionar que recomiendo los mantenimientos constantes para un mejor resultado.
3. Apoyo base vidrio o acrílico

Es necesario un apoyo intermedio entre la base y el vidrio o acrílico, ya que cualquier desperfecto de la base puede ser corregida por alguno de los siguientes materiales, además de distribuir mejor el peso. 
3.1 Unicel
El unicel es el material mas utilizado, recomiendo comprar unicel del tipo térmico el cual es de color rosa y este mismo es aun mas resistente que el que normalmente encontramos en una papelería. El unicel común de papelería es bueno pero su dureza y resistencia es pobre, ya que con el tiempo tiende a ceder o aplastarse.

. 

3.2 Maderas

Recomiendo poner antes del unicel alguna madera de tipo gruesa sobre el PTR antes del unicel ya que las bases de PTR solo son hechas con refuerzos por lo tanto hay partes en las que quedan huecos los cuales taparemos con una madera. Recomiendo el triplay para estos trabajos.
4. Fachada de la pecera

Creo que esta parte es muy importante ya que después de todo es la parte del acuario  que veremos todo el tiempo.

Hay infinidad de materiales con los cuales le podemos dar vista a nuestro acuario. Algunos son los siguientes 

4.1 Madera 
La madera puede darnos una vista muy bonita más aun si combina con los muebles cercanos la pecera. Siempre tomando en cuenta que lo mejor es recubrir el PTR con madera de alta a media calidad previamente tratada.
Algunas puertas son necesarias para poder manejar todo con facilidad. Alguna modalidad desmontable podría ser de mucha utilidad en caso de algún accidente como fuga, incendio. O en su defecto meter equipo nuevo con medidas no contempladas.  

4.2 “In The Wall”
Es el termino dado para montar un acuario dentro de una pared, de modo que se vea únicamente el acuario principal, este modo debe de estar acompañado con un cuarto de maquinas así como una buena ventilación y fácil acceso.
Este tipo de acuarios resaltan mucho, recomiendo mucho poner de fachada algún marco para dar la impresión de una “pintura con movimiento”.Otra ventaja es que el ruido de bombas y agua se reduce casi al mínimo. La tabla roca resulta ser una buena opción para la construcción de este tipo de acuarios. 

5. Bajadas y subidas de agua

Este es un punto muy importante y es algo complejo ya que la capacidad de la bomba de retorno, tamaño de las perforaciones en el cristal, y tamaño de los tubos dependen entre si.

5.1 P.V.C  H.C.O (hidráulico) 

El P.V.C es el material más utilizado, recomiendo el hidráulico por su durabilidad. El tamaño del tubo depende según la bajada y la potencia de subida. No puedo dar una estimación debido a que cada acuario es distinto según mi experiencia. Así que las bombas serán de diferentes potencias según las necesidades del usuario.

5.2 Pegamento para P.V.C

El pegamento que utilizaremos puede ser de varios tipos . Podemos utilizar el azul el cual es más recomendado para sumergirlo por decirlo de cierto modo, el transparente así como los comunes son mas para uso externo. Recomiendo el azul ya que se especializa en ambientes húmedos, puede ser un poco antiestético pero lo que importa en este punto es que no se salga el agua.

5.3 Válvulas

Las válvulas suelen ser de gran importancia ya que nos sirven para poder regular de forma precisa el flujo de agua tanto de bajada como de subida, dándonos de cierto modo mayor seguridad en cantidad e flujo. También nos sirven por si acaso compramos una bomba más poderosa de lo que necesitamos y la bajada es menor. En ese caso una válvula seria la salvación para ese problema 
5.5 Bulkheads

El Bulkheads es un accesorio circular para vidrios perforados que consta de 4 piezas de plástico pequeños a base de una cuerda o rondana, la cual se coloca en las perforaciones del tanque con ayuda de un empaque incluido en el mismo Bulkhead. Así como también evita que animales como caracoles se queden estancados gracias a rejilla también incluida.
Existe variedad en cuanto tamaños, el cual depende del tamaño de la perforación del vidrio.

                          5.6 Bulkhead u Overflow

Es una decisión algo complicada pero fácil de resolver. El Bulkhead simplemente es incomparable, es muy fácil de usar y es a prueba de errores. El Overflow funciona a base de sifones los cuales pueden fallar si algo se atora o si se va la luz provocando una fuga por desbordamiento. En el caso de los Bulkheads el agua baja hasta donde queda el nivel del Bulkhead, mismo que con ayuda de una válvula CHEK evita la bajada excesiva del agua.  

